# Slot 4 Menu 21 − EtherNet/IP In Mappings

Mode: RFC‑S

Parameter | 4.21.001 Input mapping parameter 1
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 1
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 10040 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.002 Input mapping parameter 2
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 2
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 2001 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.003 Input mapping parameter 3
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 3
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.004 Input mapping parameter 4
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 4
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.005 Input mapping parameter 5
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 5
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.006 Input mapping parameter 6
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 6
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.007 Input mapping parameter 7
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 7
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.008 Input mapping parameter 8
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 8
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.009 Input mapping parameter 9
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 9
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.010 Input mapping parameter 10
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 10
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.011 Input mapping parameter 11
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 11
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.012 Input mapping parameter 12
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 12
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.013 Input mapping parameter 13
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 13
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.014 Input mapping parameter 14
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 14
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.015 Input mapping parameter 15
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 15
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.016 Input mapping parameter 16
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 16
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.017 Input mapping parameter 17
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 17
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.018 Input mapping parameter 18
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 18
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.019 Input mapping parameter 19
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 19
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.020 Input mapping parameter 20
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 20
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.021 Input mapping parameter 21
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 21
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.022 Input mapping parameter 22
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 22
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.023 Input mapping parameter 23
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 23
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.024 Input mapping parameter 24
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 24
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.025 Input mapping parameter 25
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 25
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.026 Input mapping parameter 26
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 26
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.027 Input mapping parameter 27
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 27
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.028 Input mapping parameter 28
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 28
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.029 Input mapping parameter 29
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 29
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.030 Input mapping parameter 30
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 30
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.031 Input mapping parameter 31
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 31
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.

Parameter | 4.21.032 Input mapping parameter 32
--- | ---
Short description | Sets input mapping parameter 32
Minimum | 0 | Maximum | 499999
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit User Save | Update Rate | Module reset, EtherNet/IP interface reset or EtherNet/IP interface enable
Display Format | Slot Menu Parameter | Decimal Places | 0
Coding | RW, PT, BU

This parameters defines a source parameter for the data that will be transmitted to the PLC. The default value for the parameter is zero.